**三明市农科院科学家精神教育基地展示提升改造项目预算询价公告**

三明市农业科学研究院对三明市农科院科学家精神教育基地展示提升改造项目进行预算询价，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目名称：三明市农科院科学家精神教育基地展示提升改造项目

二、采购需求

1.采购清单（详见附件1）：

2.供货进度要求：合同签订后30天内完成供货。

三、供应商应根据采购需求提供项目报价预算表。

四、报价文件提交

（1）截止时间：2024年3月22日17点00分（北京时间）。

（2）报价文件提交方式：现场提交或邮寄（不接受到付的报价单）（注：若截止时间前无法现场提交或邮寄送达的，可于截止时间前将报价文件加盖公章后的扫描件发送至我单位邮箱，原件再邮寄或现场送达至接收地址）。

（3）接收地点：福建省三明市沙县虬江街道办柱源村（三明市农科院创新大楼707）。

六、报价须提供材料

（1）报价单（加盖公章）；

（2）分项报价表，供应商应在分项报价表中详细列出各项明细报价。

（3）报价单位营业执照（复印件加盖公章）；

（4）法定代表人资格证明书或授权委托书（加盖公章）；

七、本次项目预算询价仅为采购人设定最高限价的指导价，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。报价是指供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包含该项目过程中存在的一切相关费用。供应商只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价。

八、联系方式

采购单位：三明市农业科学研究院

采购单位地址：福建省三明市沙县虬江街道办柱源村

采购单位联系方式：曹先生， 18965302211

邮箱：smnkykyc@163.com

三明市农业科学研究院

2024年3月18日

**附件1**

**三明市农科院科学家精神教育基地展示提升改造项目**

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工项目内容** | | **主要材料和主要施工工艺说明** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、展厅清单** | | | | | | |
| 1 | 领导关怀墙面改造 | | 改造尺寸：长2m\*高1.2m 原墙面局部拆除 布置电源线开关插座 墙面局部使用木龙骨打底木工板修补 | 套 | 1 |  |
| 2 | 领导关怀墙面广告设计 | | 正面墙改造尺寸：长6.8米\*高2.6米 直角墙改造尺寸：长：3.3米\*高2.8米 墙面排版设计 高清车贴背景贴纸 PVC造型装饰、PVC2.0厚度板UV直喷 水晶字8+3厚度 | 套 | 1 |  |
| 3 | UV版设计 | | 人物版本设计 PVC2.0厚度板  表面面光油 PVC造型装饰 尺寸25cm\*25cm | 个 | 35 |  |
| 4 | 组织机构版图重置 | | 组织机构版图改造尺寸：长7m\*高2m 高清车贴背景 PVC2.0厚度板设计装饰4m² | 套 | 1 | 组织架构版本设计 PVC2.0厚度板  表面面光油 PVC造型装饰 使用材料应密度高，易成型，不易脆，无毒无污染，保存时间长，表面平整，边缘整齐 |
| 5 | 展示台 | | 木质烤漆，尺寸：80cm\*40cm\*80cm E1级高密度板，表面光滑平整材质细密 三底俩面7层喷涂工艺、光泽度高、耐磨、防水 | 个 | 10 |  |
| 6 | 荣誉墙背景 | | 背景造型设计 使用PVC材质 使用材料应密度高，易成型，不易脆，无毒无污染，保存时间长，表面平整，边缘整齐 | 项 | 1 |  |
| 7 | 相片裱框 | | 墙面铝合金木纹色相框制作 亚克力保护层 背板保护 尺寸：50cm\*30cm | 个 | 20 |  |
| 8 | 相片裱框 | | 墙面铝合金木纹相框制作 亚克力保护层 背板保护 尺寸：70cm\*40cm | 个 | 40 |  |
| 9 | 相片裱框 | | 墙面铝合金木纹色相框制作 亚克力保护层 背板保护 尺寸：80cm\*60cm | 个 | 15 |  |
| 10 | 字画裱框 | | 墙面铝合金木纹色相框制作 亚克力保护层 背板保护 尺寸：190cm\*90cm | 幅 | 2 |  |
| 11 | 锦旗裱框 | | 墙面实木相框制作 亚克力保护层 背板保护 尺寸：140cm\*80cm | 套 | 20 |  |
| 12 | 锦旗裱框 | | 墙面实木相框制作 亚克力保护层 背板保护 尺寸：120cm\*70cm | 套 | 5 |  |
| 13 | 展示柜 | | 原木展示台，尺寸200cm\*60cm\*100cm 其中玻璃罩H：30cm 柜内含四围灯带 使用生态板杉木芯，经炭烤工艺形成复古色展示柜 8mm厚钢化玻璃 达到E0环保等级 | 套 | 2 |  |
| 14 | 化学实验室门前墙改造 | | 怀旧风格化设计 高清PVC板直喷  结合照片木框装饰 尺寸：3.5m\*2m | 套 | 1 |  |
| 15 | 院士风采展示墙 | | 高清户外车贴背景 PVC造型装饰3m² 尺寸：长2.9m\*高2.8m | 套 | 1 |  |
| 16 | 院士手稿展示墙 | | 高清户外车贴背景 PVC造型装饰3m² 尺寸：长2.9m\*高2.8m | 套 | 1 |  |
| 17 | 亚克力夹板 | | 亚克力加板尺寸：25cm\*35cm 高清彩色印刷，防水防晒（1.亚克力表面应平整无滑痕，边缘整齐，无起皮、缺角、污垢等，几何形状以设 计模数为基础） | 个 | 15 |  |
| 18 | 展示柜 | | 原木展示台，尺寸240cm\*60cm\*100cm 其中玻璃罩H：20cm 柜内含四围灯带 使用生态板杉木芯，经炭烤工艺形成复古色展示柜 8mm厚钢化玻璃 达到E0环保等级 | 套 | 2 |  |
| 19 | 高档亚克力斜面标识牌 | | 亚克力强磁台卡 呈梯状 尺寸：10cm\*7cm\*3cm\*2cm 高清彩色印刷，防水防晒（1.亚克力表面应平整无滑痕，边缘整齐，无起皮、缺角、污垢等，几何形状以设 计模数为基础） | 个 | 80 |  |
| 20 | 射灯 | | 铝质明轨射灯 LED光源、功率：30w/盏 含轨道、电源线、线槽、安装、开关、调试 | 盏 | 40 |  |
| 21 | 软膜灯布 | | 高清UV画面，防水防晒 含灯布材料及版面设计费用 | m² | 80 | 按合同单价结算 |
| 22 | 旱地作物研究所区软膜灯箱 | | 高清UV画面，防水防晒 含灯布材料及版面设计费用 灯箱尺寸：1m\*0.8m | 个 | 1 |  |
| 23 | 区域标识牌 | | 木质 按区域规划布局 内容与尺寸根据现场情况定制 | 个 | 10 |  |
| 24 | 农耕、农具台卡 | | 亚克力强磁台卡 尺寸：20cm\*10cm\*5cm 高清彩色印刷，防水防晒（1.亚克力表面应平整无滑痕，边缘整齐，无起皮、缺角、污垢等，几何形状以设 计模数为基础） | 个 | 40 |  |
| 25 | 水牌 | | 橡木原色 木制框架及底板，玻璃挡板 尺寸站脚底板39cm\*30cm、H：120cm、展示板：62.8cm\*45.4cm | 套 | 2 |  |
| 26 | 水晶字 | | 水晶字8+3厚度 透明亚克力厚层，加薄层透明绿色体亚克力 字体长15cm\*高15cm | 个 | 50 |  |
| 27 | 孕育区背景墙 | | 高清户外车贴喷绘 背景排版设计 尺寸：4m\*3m | 套 | 1 |  |
| 28 | 孕育区内农科院转角全景图 | | 转角全景图改造尺寸：长5.5m\*高3m 使用木工板打底 高清户外车贴喷绘贴纸 | 套 | 1 | 拆除原假绿植、旧版画面 木工板延伸 高清户外车贴喷绘 根据现场实际情况裁剪 |
| 29 | 警戒带 | | 含礼宾杆、红麻绳 | 套 | 5 |  |
| 30 | 玻璃罩 | | 尺寸：120cm\*60cm\*30cm 天然木蜡油漆面 底部绒布 8mm厚不锈钢玻璃 | 套 | 3 |  |
| 31 | 绿植翻新 | | 含绿植草地、绿植造型、木工封板 | 套 | 1 |  |
| **二、设备清单** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌/型号** | **产品描述** | **单位** | **数量** |  |
| 1 | 65寸触控一体机 |  | 1.显示尺寸：65吋；分辨率：3840\*2160，采用A级屏幕。2.工艺：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。3.背光形式：DLED背光。4.显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥400cd/m2。5.整机采用防眩光钢化玻璃，玻璃透光率≥88%。6.色域≥88%NTSC；屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级为256级。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 55寸卧式查询一体机 | 定制/55寸 | windows系统、i3 4g内存 64g固态 | 台 | 1 |  |
| 3 | 43寸卧式查询一体机 | 定制/43寸 | windows系统、 i5 4g内存 128g固态 | 台 | 1 |  |
| 4 | 55寸触控云屏 |  | 显示尺寸：55吋，支持横屏、竖屏智能切换;支持图片、视频、音频、字幕等多种素材播放;支持定制自动更换节目、分时展示、定制开关机等: 安装方式：壁挂式 | 台 | 2 |  |
| 5 | 云展厅 | 场馆航拍全景 | 航拍服务 | 套 | 1 |  |
| 场馆实景漫游 | 场馆实景漫游 | 套 | 1 |  |
| 多层互联 | 多层互联 | 套 | 1 |  |
| 素材交互 | 素材交互 | 次 | 1 |  |
| 全景图渲染输出与调色 | 全景图渲染输出与调色 | ㎡ | 1200 |  |
| 语音解说 | 语音播报功能 | 套 | 1 |  |
| UI界面设计及功能开发 | 交互按钮设置 | 次 | 1 |  |
| 三维建模与场景搭建 | 数据处理 | ㎡ | 1200 |  |

**附件2：**

**三明市农科院科学家精神教育基地展示提升改造项目**

**报价文件**

**报价人名称：**

**报价人地址：**

**报价人联系人：**

**报价人联系方式：**

**报 价 日 期： 2024年 月 日**

**报 价 函**

三明市农业科学研究院：

关于贵方 2024 年 月 日发出的预算询价公告，我方己完全理解 （项目名称） 项目的采购内容及要求，愿意参加报价，并承诺所提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

报价单位： (盖单位公章)

年 月 日

**报 价 单**

货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 报价（元） | 供货时间 | 品牌 |
| 1 |  |  |  |  |
| 总报价 | | 大写： 元整，（小写： ） | | |

报价单位： (盖单位公章)

年 月 日

## 分项报价表

**（按采购清单格式自拟）**

报价单位： (盖单位公章)

年 月 日

**法人营业执照**

现附上由(签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

注：附营业执照复印件加盖单位公章

**其他相关证明材料（若有）**

**法定代表人资格证明书**

报价单位名称：

地址：

姓名： 性别： 身份证号码：

职务： 手机号码：

系 （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位： (盖单位公章)

年 月 日

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

**附：法定代表人、被授权人身份证复印件身份证明**

报价单位： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

授权委托人： （签字）

身份证号码：

手机号码：

年 月 日